# **兰石3NB1300C（107.12.00）泥浆泵推荐备件表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **图  号** | **名     称** | **数量** | **单重kg** | **备   注** |
| 1 | 107.06.62.00 | 活塞总成 Ф130 | 15 | 4.85 |  |
| 2 | 107.06.64.00 | 活塞总成 Ф140 | 15 | 5.5 |  |
| 3 | 107.06.66.00 | 活塞总成 Ф150 | 15 | 6.2 |  |
| 4 | 107.06.68.00 | 活塞总成 Ф160 | 15 | 6.93 |  |
| 5 | 107.06.70.00 | 活塞总成 Ф170 | 15 | 7.76 |  |
| 6 | 107.11.130.00 | 活塞总成 Ф180 | 15 | 10.45 |  |
| 7 | 107.12.110.06 | 缸 套 Ф130 | 6 | 100 |  |
| 8 | 107.11.110.33 | 缸 套 Ф140 | 6 | 93 |  |
| 9 | 107.11.110.34 | 缸 套 Ф150 | 6 | 85 |  |
| 10 | 107.11.110.35 | 缸 套 Ф160 | 6 | 76 |  |
| 11 | 107.11.110.36 | 缸 套 Ф170 | 6 | 67 |  |
| 12 | 107.11.110.37 | 缸 套 Ф180 | 6 | 57 |  |
| 13 | 107.04.110.13 | 密封圈 Ф210xФ80x15 | 6 | 0.13 | 吸入管用 |
| 14 | 107.04.110.21 | 密封圈 Ф155xФ140x10 | 4 | 0.18 | 排出管两端用 |
| 15 | 107.04.120.00 | 自锁螺母 M39x3 | 24 | 0.9 |  |
| 16 | 107.11.01.02 | 介 杆 | 3 | 53.5 |  |
| 17 | 107.11.97.00 | 单唇油封组 | 12 | 0.1 | 介杆密封用 |
| 18 | 107.11.110.05 | 密封垫 | 48 | 0.1 | 上阀盖用 |
| 19 | 107.11.110.07 | 密封垫 | 12 | 0.05 |  |
| 20 | 107.11.110.16 | 弹 簧 | 48 | 0.78 |  |
| 21 | 107.11.110.39 | 活塞杆 | 6 | 18.5 |  |
| 22 | 107.11.110.40 | 压 盖 | 3 | 53 |  |
| 23 | 107.11.110.42 | 密封圈 | 24 | 0.33 | 缸套用 |
| 24 | 107.11.110.43 | 耐磨垫 | 3 | 3.5 |  |
| 25 | 107.11.110.52-1 | 定位架 | 3 | 2.48 |  |
| 26 | 107.11.110.60 | 垫 圈 | 6 | 0.25 | 吸入管法兰用 |
| 27 | 107.11.110.65-1 | 定位板 | 3 | 3.1 |  |
| 28 | 107.11.110.67 | 套 | 48 | 0.07 |  |
| 29 | 107.11.110.68 | 密封垫 | 48 | 0.09 | 水平缸盖用 |
| 30 | 107.11.113.00-1 | 喷淋软管 | 3 | 0.97 |  |
| 31 | 107.11.114.00 | 活塞杆卡箍 | 3 | 13 |  |
| 32 | 107.11.140.00 | 阀总成 (导架式) | 48 | 10.74 |  |
| 33 | 107.11.330.00 | 缸盖体 | 3 | 16.5 |  |
| 34 | 107.11.340.00 | 阀盖体 |  |  |  |